| Metodo Nautico |
| Inserendo la misura angolare dello strumento di misurazione tra il centro del Sole e l'allineamento del monumento in un preciso istante UT, il programma calcola l'azimut dell'allineamento del monumento utilizzando i dati delle Effemeridi Nautiche per il calcolo dell'azimut del Sole. Inserendo l'altezza apparente angolare della costruzione rispetto all'orizzonte (artificiale o marino) ed inserendone i dati correttivi (elevazione e rifrazione per altezza di stella oltre che parallasse e semidiametro per altezza di pianeta, Sole o luna), il programma calcola l' altezza vera dell'astro scelto, con questi risultati viene determinata la declinazione sottesa dall'allineamneto alla data di misurazione. NB: per un corretto inserimento dei dati, leggete con cura i pulsanti contrassegnati con il punto interrogativo "?". |
| Algoritmi utilizzati |
| Sito: |
| Note: |
| Inserimento Dati (Attenzione, inserite solo numeri positivi e separate i decimali con il punto) |
| Data (gg/mm/aaaa) | / / |  |
| Orario Locale (hh:mm:ss) | : : |
| Orario UT (hh:mm:ss) | : : |
| Latitudine dell' osservatore (gg°pp'ss") | ° ' " |
| Longitudine dell' osservatore (ggg°pp'ss") | ° ' " |
| Azimut misurato in gradi quattrocentesimali | ° |
| Azimut misurato in gradi sessagesimali (ggg°pp'ss") | ° ' " |
| Altezza misurata (gg°pp'ss") | ° ' " |
| Tv del Sole ricavato dalle Effemeridi Nautiche | ° ' " |
| Iv del Sole ricavato dalle Effemeridi Nautiche | ° ' " |
| Parti Proporzionali di Tv (v) al minuto UT in corso | ° ' " |  |
| Declinazione (δ) del Sole ricavata dalle Effemeridi Nautiche | ° ' " |  |
| Parti Proporzionali di δ (d) al minuto UT in corso | ° ' " |
| Parti Proporzionali di δ (d) al minuto UT successivo | ° ' " |
| Trasformazione dell'altezza misurata in altezza vera Formula Semplificata Formula Nautica Formula Geodetica |
| Parametri di correzione Quota e Rifrazione |
| Quota media (metri) | NB: se si utilizza un orizzonte artificiale inserite quota 0 |
| Pressione atmosferica | mmbar |
| Temperatura esterna | ° C |
| Rifrazione media (gg°pp'ss") | ° ' " |
| Parametri di correzione del corpo celeste (selezionare l'astro desiderato ed inserirne i dati correttivi) |
| Per altezza di stella |  |  |
| Per altezza di pianeta |  |  |
| Parallasse Pianeta (pp'ss") | ° ' " |
| Per altezza di Sole |
| Semidiametro del Sole (pp'ss") | ° ' " |  |
| Parallasse Solare | ° ' " |
| Per altezza di luna |
| Semidiametro della Luna (pp'ss") | ° ' " |  |
| Parallasse Lunare (gg°pp'ss") | ° ' " |
| Inclinazione media piano orbita lunare sull'eclittica (gg°pp'ss") | ° ' " |
| Risultati |
| Azimut Sole in ° ' " |  |
| Azimut Allineamento in ° ' " |  |
| Declinazione allineamento misurato in ° ' " |  |
| Declinazione allineamento reciproco misurato in ° ' " |  |
| ##### Questo programma è stato realizzato grazie agli algoritmi forniti da Mario Codebò www.archaeoastronomy.it utilizzando le formule pubblicate da Jean Meeus in Astronomia con il Computer |
| ##### Nota bene: nei risultati di questo programma i minuti, ed i secondi di tempo, i primi d'arco ed i secondi d'arco compresi tra -9 e 9 sono riportati senza lo "0" davanti ad essi. Per eventuali errori ortografici, errori di calcolo o per qualunque altro dubbio scrivetemi all'indirizzo ago.pax@libero.it |